	GB
	HU

	Anti-Puncture tapes
	Defektgátló szalag 4007-4008

	Helps prevent nuisance punctures.
	Segít a kellemetlen defektek megelőzésében.

	Tough and flexible EVA dual layer extrusion.
	Kemény, rugalmas, etil-vinil-acetátból (EVA) extrudált kétrétegű szalag.

	
	

	Remove tyre, place tape inside tyre to measure size required. 
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	Vegye le a kerékről az abroncsot, illessze a belsejébe a szalagot és mérje le a szükséges hosszt.
[Picture:] Vegye le az abroncsot és mérje le a szalagot.

	Cut to size.
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	Vágja méretre a szalagot.

	Re-fit the tape into the tyre, fit onto wheel and replace inner tube.
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	Illessze a szalagot az abroncs belsejébe, helyezze az abroncsot a kerékre, majd tegye vissza a gumibelsőt.
[Picture:] Helyezze vissza a szalagot az abroncsba.

Tegye vissza az abroncsot a kerékre.

	Re-inflate inner tube to secure tape on the inside of the tyre.
	Pumpálja fel a gumibelsőt, hogy a szalag rátapadjon az abroncs belsejére.

	Blue 22mm wide 
	Kék színű szalag: 22 mm széles

	Red 35mm wide
	Piros színű szalag: 35 mm széles

	Fits tyres up to 28” diameter
	Legfeljebb 28” átmérőjű abroncsokhoz használható.


